––––---



**دانشکده برق و کامپیوتر**

**پايان‌نامه دوره‌ كارشناسي مهندسي کامپیوتر**

راه اندازی مرکز تماس کوچک بر بستر VOIP

**نگارش:**

**نادعلی خلیلی**

**استاد راهنما:**

**دکتر محمد رحمانی منش**

**تابستان 1401**





**دانشکده برق و کامپیوتر**

**پايان‌نامه دوره‌ كارشناسي مهندسي کامپیوتر**

**راه اندازی مرکز تماس کوچک بر بستر VOIP**

**نگارش:**

**نادعلی خلیلی**

**استاد راهنما:**

**دکتر محمد رحمانی منش**

**تابستان 1401**

اینجانب « **نادعلی خلیلی»** بدین وسیله اظهار می‌داریم که محتوای علمی این نوشتار با عنوان « **راه اندازی مرکز تماس کوچک بر بستر VOIP »** که به عنوان پایان‌نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر به **دانشکده برق و کامپیوتر-دانشگاه سمنان** ارائه شده، دارای اصالت پژوهشی بوده و حاصل فعالیت علمی این جانب است.

این جانب میدانیم که اگر خلاف ادعلی بالا در هر زمانی محرز شود، کلیه حقوق مترتب بر این نوشتار از این جانب سلب شده و مراب قانون مرتبط با آن نیز از طرف مراجع ذی ربط قابل پیگیری است.

|  |
| --- |
| نادعلی خلیلی-9711126042 |
| 01/5/1401 |



**دانشکده برق و کامپیوتر**

**تایید دفاع از پایان‌نامه کارشناسی**

پایان نامه آقای **نادعلی خلیلی**

با عنوان:

**راه اندازی مرکز تماس کوچک بر بستر VOIP**

در تاریخ **....................** دفاع شد و مورد تایید قرار گرفت.

تایید کنندگان:

1) استاد محترم داور ........................................................امضا  
2) استاد محترم راهنما.....................................................امضا  
3) مدیر محترم گروه کامیپوتر .......................................امضا

###### چکيده

سانترال، دستگاهی است که بستر لازم برای استفاده از چند خط تلفن را به کاربران می دهد.سانترال های انالوگ که تماما از حطوط مخابرات انالوگ استفاده میکنند. سانترال های دیجیتال از امواج دیجیتال استفاده میکند و این پلتفرم کاملا بر بستر IP کار میکند.

بنده با استفاده از یک سرور و نصب ایزوی سفارشی شده issable ، سرور ویپم را راه اندازی کردم و با استفاده از فایروال خود سیستم عامل centos و پنل issable امینت این سرور را تا حد ممکن تقویت کردم.

این هسته تماس قدرتمند Asterisk هست که بر اساس پروتکل های مختلف قابلیت رجیستر داخلی ها و تماس های مختلف را فراهم میسازد. این فریمورک کاملا متن باز و رایگان بوده و پروژه های پنل مدیریتی متن بازی پنل های issable و freepbx از این هسته تماس استفاده کرده اند.

در این پروژه رجیستر داخلی ها و انتقال صدا ها براساس پروتوکل SIP انجام میشود ولی اما میتوانستیم از پروتکل های دیگری مثال IAX که سفارشی خود asterisk میباشد هم استفاده کنیم.

در این پروژه بنده یک وب اپی را شروع به دولوپ کردم که با اتصال به سرور ویپ بستری امن ، راحت برای کاربران سیستم و با امکانات سفارشی شده که نیازمندی های کاربران را پاسخ میدهد فراهم اوردم.

این وب اپ با فریم ورک لاراول، روی یک VPS جدا از VPS مربوط به هسته استریسک یا همان سرور ویپ دولوپ شده است و با استفاده از برنامه نویسی AGI، هسته استریسک را برنامه نویسی کردم که طی گرفته شدن تماس ها کارهایی انجام دهد. این دو سرور دائما با هم در تعامل بوده و اطلاعاتی را بین هم رد و بدل میکنند.

با استفاده از برنامه نویسی AGI و بات تلگرامی که در سرور مربوط به وب اپ دولوپ شده است طی هر تماس، اطاعات تماس در دیتابیسی روی سرور ویپ ذخیره شده و آن اطلاعات به اکانت تلگرام کاربر ارسال میشود. همچنین صندوق صوتی راه اندازی شده است که درصورتی که کاربر طی تماس موفق به برقراری ارتباط با مخاطب خود نشود، پیغام صوتی شروع به ضبط میشود و در سرور ذخیره شده و اطلاعات کاملی از این صدای ضبط شده و همچنین خود این صدا به اکانت تلگرام فرد ارسال میشود.

تماما اطلاعاتی که به تلگرام کاربر ارسال میشود، در پنل کاربری وی نیز قابل دسترسی میباشد، به این معنی که کاربر زمانی که به پنل کاربری خودش در وب اپ ورود میکند، لیستی از تمام تماس های مربوط به خودش به علاوه تمامی اطلاعات صندوق صوتی وی، قابلیت گوش دادن و دانلود در همان پنل را خواهد داشت.

واژگان كليدی:

Asterisk, VOIP, Issable,VPS, Laravel, SIP, AGI

###### فهرست مطالب

عنوان صفحه

[فهرست جدول‌ها ‌ز](#_Toc110347359)

[فهرست شکل‌‌ها ‌ح](#_Toc110347360)

[فصل 1- مقدمه 1](#_Toc110347361)

[1-1- Asterisk و IP\_PBX 1](#_Toc110347362)

[1-2- Issable 2](#_Toc110347363)

[1-3- دلیل دولوپ کال سنتر 4](#_Toc110347364)

[فصل 2- راه اندازی سرور ویپ 5](#_Toc110347365)

[فصل 3- راه اندازی وب اپ 6](#_Toc110347366)

[3-1- مجموعه داده 6](#_Toc110347367)

[3-2- متدلوژی 7](#_Toc110347368)

[3-2-1- استخراج کننده ویژگی 8](#_Toc110347369)

[3-2-2- نقشه فعال‌سازی کلاس گرادیان (Grad-CAM) 9](#_Toc110347370)

[3-2-3- طبقه بندی 9](#_Toc110347371)

[3-2-4- دسته بندی گروه 12](#_Toc110347372)

[فصل 4- نصب سافت فون و برقراری تماس 13](#_Toc110347373)

[4-1- معیار ارزیابی 13](#_Toc110347374)

[4-2- نتایج طبقه بندی باینری 13](#_Toc110347375)

[4-3- روش پیشنهادی 14](#_Toc110347376)

[4-4- بحث و بررسی 16](#_Toc110347377)

[فصل 5- نتیجه گیری 20](#_Toc110347378)

[5-1- داده‌ها و برنامه های موجود 20](#_Toc110347379)

[فصل 6- فهرست مراجع 21](#_Toc110347380)

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

[فیلم 1 - نصب ایزوی ایزابل 5](#_Toc105349986)

[فیلم 2 - ایجاد extension. 6](#_Toc105349987)

[فیلم 3 - نمونه های Grad-CAM روی خروجی Inception-ResNet-v2. 9](#_Toc105349988)

[فیلم 4 - دقت طبقه‌بندی باینری در مجموعه داده BreakHis نتیجه می‌گیرد. 13](#_Toc105349989)

[فیلم 5 - ارزیابی روش پیشنهادی (IRv2-CXL). 15](#_Toc105349990)

[فیلم 6 - ماتریس درهم ریختگی IRv2-CXL در بزرگنمایی های مختلف مجموعه تست. (الف) 40×، (ب) 100×، (ج) 200×، (د) 400×. 15](#_Toc105349991)

[فیلم 7 - مقایسه IRv2-CXL با مدل های دیگر. 18](#_Toc105349992)

فهرست شکل‌‌ها

عنوان صفحه

[تصویر 1 - سرویس mySweetvoicemail. 14](#_Toc110513275)

[تصویر 2 - رشد برگی درخت در LightGBM. 20](#_Toc110513276)

[تصویر 3 - رشد سطحی درخت در XGBoost. 21](#_Toc110513277)

[تصویر 4 - منحنی‌های ROC استخراج‌کننده‌های ویژگی مختلف طبقه‌بندی شده توسط CXL. (الف) 40×، (ب) 100×، (ج) 200×، (د) 400× 24](#_Toc110513278)

[تصویر 5 - معماری روش پیشنهادی (IRv2-CXL). 25](#_Toc110513279)

# مقدمه

## Asterisk و IP\_PBX

Asterisk [[1]](#footnote-2) یک ساختار PBX نرم افزاری کامل است و بر پلتفورم های Linux، BSD، ویندوز و OSX اجرا می‌شود. تمامی ویژگی هایی که از یک PBX و حتی بیشتر را فراهم می‌کند.

Asterisk عملیات صوت بر بستر IP را در چهار پروتکل انجام می دهد و تقریبا با تمامی تجهیزات تلفن مبتنی بر استانداردهای تلفنی و با استفاده از تجهیزات ارزان قیمت همکاری می‌کند.

استریسک نام نرم افزاری در حوزه تلفن های ویپ است که به کمک آن می توان بین چند نقطه تماس تلفنی برقرار کرد. این تماس بدین صورت می باشد که شخصی در یک مکان اقدام به شماره گیری می کند. سیستم تلفنی استریسک در اینجا وظیفه جستجو بین شماره ها و پیدا کردن مکان مقصد را داشته و بعد از مشخص شدن مقصد، اقدام به انتقال صوت به مکان دوم را می نماید. ویژگی اصلی استریسک که باعث محبوبیت آن شده، متن باز بودن آن است و شما می توانید در تمامی دستگاه های IP-PBX  راه اندازی کرده وسیستم تلفنی خودتان را مطابق با سلیقه خودتان تغییر دهید.

مراکز تلفنی ویپ که با عنوان IP-PBX  شناخته می شوند محل قرارگیری سیستم نرم افزاری استریسک می باشند که به کمک آن ها شما می توانید بر روی تمامی تماس های ورودی، خروجی و حتی داخلی شرکتتان مدیریت کنید. استریسک این قابلیت را دارد که متناسب با سلیقه شما برنامه ریزی شود و سیستم تلفنی شما را به یک سیستم کاملا شخصی سازی شده تبدیل کند.

Asterisk خدمات پست صوتی را به همراه فهرست، کنترل صوتی، پاسخگویی صوتی تعاملی و صف بندی تماس را ارائه می دهد. این نرم افزار از تماس سه طرفه، خدمات شناسه تماس، ADSI، IAX، SIP، H.323 (به عنوان کلاینت و سرور)،MGCP (تنها مدیریت تماس) و SCP/Skinny پشتیبانی می کند.

Asterisk برای برقراری ارتباط صوت بر بستر IP نیاز به هیچگونه سخت افزار اضافی ندارد، هرچند که به عنوان یک راه انداز استاندارد انتظار می رود که سخت افزار ساختگی به عنوان یک مکانیزم زمان بندی غیر متحرک (برای کاربرد های معینی مانند برگزاری کنفرانس) پیاده سازی نماید.

یک یا چندین ارائه دهنده خدمات ویپ می توان برای برقراری تماس ورودی/و یا خروجی استفاده کرد و تماس های ورودی می توانند توسط یک ارائه دهنده خدمات ویپ کاملا متفاوت دیگر مدیریت شود.

Asterisk برای برقرای ارتباطات داخلی توسط تجهزات تلفنی آنالوگ و دیجیتال از تعدادی از سخت افزار ها پشتیبانی می کند که بیشتر آن ها سخت افزار هایی هستند که توسط شرکت حامی استریسک یعنی Digium ساخته می شود.

Digium دارای رابط های T1 و E1 برای ارتباطات داخلی خطوط PRI و کانال ها است. علاوه بر این کارت های آنالوگ FXS و FXO برای موارد کوچک وجود دارد.

در نهایت دستگاه های مستقلی وجود دارند که محدود وسیعی از کار ها مانند ارائه پورت های FXS و FXO را انجام می دهند که به راحتی به شبکه LAN متصل می شود و به Asterisk به عنوان یک دستگاه موجود ثبت نام می شود.

## Issable

Issable[[2]](#footnote-3) یک نرم افزار مآخذ آزاد است که یک پلتفرم واحدی را جهت برقراری و مدیریت ارتباطات یکپارچه عرضه می دارد. این نرم افزار پیرو سیستم تلفنی نسل پیشین خود الستیکس همچنان برپایه استریسک بنا نهاده شده یا به بیان حرفه ای تر استریک هسته اصلی و مرکزی ایزابل را با تبدیل این نرم افزار به یک PBX جامع با وظایف متعدد و بهره گیری از یک دیتابیس سرور قدرتمند تسکیل می دهد.

سیستم تلفنی ایزابل توسط گروهی از افراد متخصص و برنامه نویسان متبحر در اقصی نقاط کشورهای مختلف که تحت عنوان Issabel Corp فعالیت خود را گسترش دادند، برنامه ریزی و توسعه گردیده است.

این تیم حرفه ای با فعالیت سخت کوشانه و ایده های خلاقانه با بررسی نیازها و دستاوردهای پیش رو در حوزه ارتباطات، پیشرو گام های مستحکم و اهداف بزرگتری در عرصه نوآوری های Open Source با محصول جدید و محبوب خود در سطح جهان می باشند. با تکیه بر دانش و تجربیات اندوخته سالیان در توسعه این گروه از تکنولوژی های ارتباطی، بستر مناسبی را در راستای حفظ و بهبود کیفیت سیستم های ارتباطی یکپارچه میسر می سازد.

ارائه راهکارهای منعطف و خلاق با بالاترین سطوح کیفی مبتنی بر دستاوردهای Open Source همگام با نیاز های رو به رشد دنیای تکنولوژی و درخواست های نامحدود همکاران، مشتریان و توزیع کنندگان با امکان دستیابی و پوشش همه جانبه مقاصد ارتباطی در مشاغل و کسب و کارهای تجاری جدید با قابلیت هایی بسیار وسیع تر تماما جزو اهداف نزدیک و تعریف شده در سرفصل های کاری تیم حرفه ای توسعه دهنده ایزابل می باشد.

عرضه یک سیستم عامل امن بعنوان یک مرجع قابل استناد با کارایی رضایت بخش و موثر در جایگاه مقایسه با طرح ریزی پلان و استراتژی های بزرگ تجاری، ساختار های سازمان یافته و پشتیبان در سطح بزرگ جهانی در معرض نمایش قراردادن قدرت سیستم های Open Source از دیگر اهداف مهم در اولویت تیم توسعه دهنده ایزابل به شمار میرود.

* چشم انداز

فعالیت های گسترده و شناخته شدن در سطح جهانی بعنوان پیشتاز در توسعه و پیاده سازی راهکارهای کم نظیر عرصه تکنولوژی های Open Source از چشم اندازهای کاری تیم ارائه دهنده ایزابل می باشد.

گزیده ای از مشخصات و ویژگی های حرفه ای سیستم تلفنی ایزابل به شرح زیر می باشد:

تجربه ای متفاوت و هیجان انگیز در برقراری ارتباطات برنامه رایگان- Open Source  
ایزابل یک نرم افزار مآخذ آزاد تحت مجوز GPLمیباشد.  
امکان ایجاد تغییر ، تکثیر و انتشار نرم افزار آزادانه و بدون نیاز به کسب مجوز مقدور می باشد.  
یکی از اهداف آتی در سیستم تلفنی ایزابل حفظ ویژگی Open Source بودن آن است.

* توسعه و پشتیبانی بی وقفه

به روز رسانی و تجهیز سیستم تلفنی ایزابل همواره با جدیدترین پارامترها و تمهیدات امنیتی صورت می گیرد.  
سیستم تلفنی ایزابل با بهره گیری از آخرین نسخه سیستم عامل CentOS7 لینوکس تولید و عرضه گردیده است.

* سهولت پیاده سازی و کاربرد

قابلیت دسترسی به محیط تنظیمات وب بدون محدودیت و در نقطه امکانپذیر می باشد.  
سهولت انجام تنظیمات و عملکرد با طیف وسیعی از محصولات سخت افزاری و نرم افزاری دیگر برند ها فراهم گردیده است.

* ویژگی های جدید و متمایز
* پشتیبانی از ماژول کال سنتر
* پشتیبانی از ماژول وب کنفرانس
* اضافه شدن ماژول منحصر بفرد مدیریتی FOP 2 (Flash Operator Panel) و نرم افزار Asternic (Call Center)
* مدیریت تحت وب نرم افزار امنیتی قدرتمند Fail2Ban
* امکان مسدود نمودن ترافیک کشورهای مختلف بر اساس مشخصه آدرس IP در کشورهای مختلف
* ماژول های جدید فایروال
* تامین و استقرار امنیت
* امکان فیلتر نمودن ایمیل های Spam در سیستم تلفنی ایزابل

## دلیل دولوپ کال سنتر

همانطور که بررسی شد ایرابل و ایزو های pbx امکانات بسیار خوب و کاربردی در اختیار کاربرانش قرار میدهد اما با توجه به اینکه این هسته تماس و پنل های کاربری نسبت به سانترال های انالوگ وابستگی بسیار کمتری به سخت افزار ها دارند و همچنین با توجه به متن باز بون کد انها توجه بسیاری از برنامه نویسان را برای اطلاع از چگونگی عملیات های انجام شده برای قابلیت های موجود و اضافه یا دولوپ کردن ماژول ها و امکانات جدید جلب میکند.

حال آنکه دو راه برای برنامه نویسان برای اضافه کردن و دولوپ ماژول های موجود میماند:

* عضو تیم دولوپر های ایزابل یا دیگر تیم های این حوضه بشوند.
* شروع به دولوپ یک وب اپ کنند که قابلیت های مد نظر را داشته باشد.

به چندین دلیل افرادی که در این حوزه فعالیت دارند دومی راه حل را انتخاب میکنند.

* پروژه هایی مانند issable و freepbx بسیار از نظر امنیتی حساس هستند و خیلی ارگان های کلیدی دولتی یا نظامی از همین بستر ها برای ارتباط نیروهای اداری و غیر اداری در سازمان خودشان استفاده میکنند و قطعا یک اشتباه بسیار کوچک میتواند عواقب بسیار سنگینی برای انها داشته باشد.
* علاوه بر مشکلات مخاطره امیز امنیتی ممکن این احتمال زیاد وجود دارد تا بر حسب آشنا نبودن با یک پروژه متن باز، کدی که اضافه میشود عملکرد کل یا بخشی از پروژه را مختل کند.
* دلیل اصلی نگاه بازاری به این قابلیت های اضافه شده میباشد، شما با دولوپ یک پروژه متن باز به دور از انصاف هست که با یک سری تغییرات کوچک پروژه جدید را به فروش بگذارید، هرچند که این کار درحال حاضر در ایران انجام میشود به خصوص در بحث CRM ها، اما شما با دولوپ یک پروژه جدید صاحب اختیار محصول خودتان خواهید بود.
* خیلی از افرادی که میخواهند سیستم VOIP را راه‌اندازی کنند سازمان های بزرگی هستند که یک IT man در این سازمان وجود دارد که بتواند با پنل issable و مشابهات آن کارکند اما این نکته هست که خود این برای انها بدون چالش نیست به علاوه اینکه همه سازمان های مشتری این امکان را ندارند. پس تقاضای خوبی برای این ابزار وجود دارد و برنامه نویسان شروع به دولوپ امکاناتی سفارشی میکند در قالب ماژول های مختلف پنلی که جدا از issable میسازند و به مشتریان خود ارائه میدهند. در بازار ایران به این پنل خودساخته call center میگویند. هیچ کال سنتری به اندازه ای کامل نبوده که سازمان ها را به نسبت به پنل issable بی نیاز کند، پس شرکت هایی که در حال حاضر خدمات VOIP را ارائه میدهند دسترسی پنل issable را نیز به سازمان های مشتری میدهند.

# راه اندازی سرور ویپ

ما انتخاب های متعددی داریم برای این راه اندازی اما انتخاب ما هسته Asterisk و issable هست.

## نصب سیستم عامل

راه این است فایل iso سفارشی issable را در این [سایت](https://www.issabel.org/) دانلود کنید و با دسترسی VNC شروع به نصب کنید.



فیلم 1 - نصب ایزوی ایزابل

* VNC مخفف کلمات Virtual Network Computing به معنی پردازش مجازی اینترنتی است. این اصطلاح بسیار رایج و کاربردی است و در امور **سرور مجازی** ( **vps** ) و **سرور** ابری نیز بسیار استفاده می‌شود. استفاده از VNC می‌تواند مزایای بسیار زیادی برای کاربران در هنگام وقوع مشکلات داشته باشد. از دیگر مزایای این تکنولوژی این است که استفاده از آن بسیار ساده و راحت بوده و نیاز کاربران به پشتیبانی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

VNC در یک مدل سرویس گیرنده/ سرور کار کرده و از یک پروتکل شبکه تخصصی با نام Remot  Buffer Frame (RFB) استفاده می‌کند. مشتریان VNC که گاهی اوقات بینندگان نیز نامیده می‌شوند، ورودی کاربر (اعمال کلید، به علاوه حرکات موس و کلیک و لمس فشار) را با سرور به اشتراک می‌گذارد. **سرور** های VNC محتویات فایرفاکس با محتویات صفحه به اشتراک می‌گذارند. سپس آنها را به دست کاربران می‌رسانند. علاوه بر اینها مراقبت از ترجمه ورودی مشتری به ورودی محلی نیز انجام می‌شود. به طور معمول، اتصالات بیش از RFB به **سرور** TCP port 5900 ارسال می‌شوند.

سرویس پروایدر شما یک IP و یک port از VPS را مربوط به VNC دراختیار شما میگذارد تا بتوانید به سرور متصل شوید و محیط گرافیکی این پنل را مشاهده کنید.

اکنون شما به سرور دسترسی دارید.

حال میتوانید وارد پنل ایزابل خود بشوید و بنا بر نیاز تنظیمات لازم را انجام دهید. در ادامه چگونگی ایجاد یک extension را خواهید دید.



فیلم 2 - ایجاد extension.

این ساده ترین و روش درست نصب میباشد که شرکت ایزابل یک فایل iso را ارائه داده است و خود آن ابتدا centos و هسته Asterisk و ایزابل را نصب میکند و سرویس های mysql و mariadb را فعال و کانفیگ میکند.

## SIP (session initiation protocol)

SIP یک پروتکل Signaling است که برای آغاز ، برقراری و ویرایش یا پایان دادن به یک نشست یا Session که به صورت Real-Time یا در لحظه ایجاد شده استفاده می گردد. این نشست ها یا Sessions حاوی ویدیو ، صدا ، پیغام متنی و سایر سرویس ها و برنامه های ارتباطی بین دو یا بیشتر از دو دستگاه در شبکه های IP است.

همچنین SIP به غیر از سرویس های Real-Time قابلیت استفاده به عنوان اعلان رویداد غیر هم زمان ، مانند قابلیت Call Back اتوماتیک و بسیاری امکانات دیگر را نیز دارا می باشد.

SIP نیز مانند پروتکل هایی مثل HTTP و SMTP در لایه ی Application از مدل OSI کار می کند. همچنین آن را به عنوان یک پروتکل Request-Response می شناسیم. در SIP درخواست ها از کلاینت ها دریافت می شود و پاسخ ها از طریق سرور فرستاده می شوند. این درخواست ها می توانند از طریق هر پروتکل انتقالی مانند UDP ، TCP و SCTP فرستاده شوند.

SIP سیستم نهایی را برای برقراری Session ، رسانه ارتباط یا Communication Media و ویژگی های رسانه یا Media Parameters را تشخیص می دهد. همچنین بررسی قبول یا عدم قبول درخواست مشارکت در ارتباط توسط End Point ها بر عهده SIP می باشد. در نهایت پس از اطمینان از ویژگی های Session ایجاد شده ، SIP ویژگی های تماس را در دو طرف یا تمام End Point ها ایجاد می نماید. از این پس وظیفه Call Transfer یا انتقال تماس و Call Termination یا پایان تماس نیز به عهده SIP خواهد بود.

در انتها بهتر است بدانید که Session Initiation Protocol هر دو آی پی های ورژن ۴ و ۶ را پشتیبانی می کند.

بسته های SIP که بین دو دستگاه EndPoint رد و بدل می شوند ، به طور معمول یا از نوع Request هستند یا از نوع Response. همچنین ۱۴ مدل مختلف SIP Request وجود دارد که در تلفن های آی پی کاربرد دارند. از این ۱۴ نوع ۶ عدد آن ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

* **Invite :** همان طور که از نام آن مشخص است ، طرف مقابل را دعوت به آغاز تماس می کند.
* **Ack :** طرف مقابل با ارسال Ack دعوت آغاز کننده تماس را لبیک می گوید.
* **Bye :** برای پایان نشست SIP با استفاده از این پیغام همدیگر را به خدای بزرگ و مهربان می سپارند.
* **Cancel :** درخواست های معلق (بلاتکلیف) را پایان می دهد.
* **Register :** اطلاعات دارنده یک SIP Extension را به سرور می رساند. برای مثال نام هاست (نام دستگاه تلفن) و آی پی آدرس آن.
* **Options:** حاوی امکانات یک تماس SIP خاص است. به عبارت دیگر ، چه سرویس ها و ویژگی هایی بر روی این تماس وجود دارند؟

پورت های استاندارد سیگنالینگ و رجیسترینگ برای پروتکل SIP برابر 5060 می باشد و اکثرا برای از این پورت استفاده می شود. پورت های RTP هم متفاوت می باشند که پورت های بالای 1024 هستند توی استریسک رنج RTP توسط فایلی به نام rtp.conf تعیین می گردد و به طور پیش فرض از پورت 10000 تا 20000 می باشد.

اکنون با تنظیم کردن فایروال centos که با پکیج firewall-cmd قابل انجام است تمام پرت ها را بسته و پورت های 5060، 10000-20000 ، 80، 443 و 22 را باز میکنیم.

* نصب:

$ rpm -qa firewalld

* کنترل:

$ sudo systemctl start firewalld

$ sudo systemctl enable firewalld

$ sudo systemctl status firewalld

* اضافه کردن پورتها:

$ sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=80/tcp --add-port=443/tcp --add-port=5060/udp –add-prot=10000-2000/tcp –-add-port=10000-20000/udp

* ریلودکردن فایروال:

$ sudo firewall-cmd --reload

## دایل پلن(dailplan) نویسی

دایل پلن(dailplan) در استریسک، ستون فقرات سیستم و چیزی شبیه به یک زبان برنامه‌نویسی است. Dialplan نقاط ضعف PBX های سنتی یا همان سانترال های قدیمی و آنالوگ را برطرف کرده  است. ما می‌توانیم DialPlan را به عنوان  دسته‌ای از قوانین تعریف کنیم که به IP-PBX یا مرکز تلفن ویپ می‌گوید چه کاری را باید انجام دهد یا چگونه شماره‌هایی که توسط کاربر  شماره‌گیری شده را، مورد بررسی و  کنترل قرار دهد. همچنین Dialplan ،اطلاعات هر شماره‌ای که شماره‌گیری می‌شود  را می‌خواند  و سپس تصمیم می‌گیرد که این شماره‌ها می‌توانند به سیستم وارد شوند یا از سیستم خارج شوند. اساساً ،شماره‌هایی که توسط کاربر گرفته می‌شود،  ابتدا در Dialplan (دایل پلن) تجزیه و تحلیل می‌شود ، اگر  شماره به درستی گرفته شده باشد و شرایط ارسال را  داشته باشد، dialplan به داخلی می‌فرستد. از این رو قادر است توابع خاصی را در مرکز تلفن ویپ اجرا کند

ما با استفاده از این اسکریپت نویسی کاری کردیم که در تمام تماس ها یک AGI اجرا میکنیم. این دایل پلن را در فایل اصلی کانفیگ سرور در /etc/asterisk مسیر را اسکریپت نویسی کرده و به این تغییر میدهیم.

[from-internal]

include => from-internal-noxfer

include => from-internal-xfer

include => bad-number ; auto-generated

exten=>h,1,agi(mysweetHangup.php)

در خط اخر همانطور که مشاهده میکنید یک AGI فراخوانی شده است که نقش حیاتی و اساسی در مدیریت تماس ایفا میکند.

## AGI

AGI[[3]](#footnote-4) یا بهتره بگیم Asterisk Gateway Interface یه رابط بین استریسک و PHP و دیگر زبانهای برنامه نویسی مانند پایتون - پرل و ... میباشد که از طریق agi شما میتونید یک برنامه نوشته شده به زبان php ' perl ' pyton و ... را در استریسک استفاده کنید. نمونه های بارزی که میتوان مثال زد راه اندازی یک ivr تو در تو میباشد که وقتی تماس گیرنده زنگ میزد به سیستم ابتدا شماره تماس گیرنده را به صورت اتوماتیک و به همراه تاریخ و ساعت تماس در دیتابیس ثبت میکند و بعد از آن پیغامی پخش بشود که مشتری میبایست کد ملی خود رو وارد کند و بعد از وارد کردن کدملی از طریق تلفن او را در دیتابیس ذخیره میکرد و بعد از آن پیغامی برای مشتری پخش میشد که شکایت یا انتقاد خودش رو بیان کند و بعد از ثبت شکایت یا انتقاد و پیشنهادات تماس گیرنده به آن یک شماره پیگیری داده میشود . و بعد از آن با استفاده از agi نویسی تمام اطلاعات ذخیره شده در دیتابیس را بر روی صفحه وب نشان داده شود.

این یک نمونه از کاربرد AGI میباشد. در مورد کاربری ما این AGI این کارها را انجام میدهد:

* به دیتابیس وصل میشود.
* اطلاعاتی از قبیل شماره تماس گیرنده، شماره ایی که تماس گرفته شده، وضعیت تماس، تاریخ و ساعت دقیق شروع و پایان، مدت زمان برقراری تماس تا اتمام تماس و تاریخ و زمان دقیق پاسخ داده شدن را از کانال جاری دریافت میکند.
* اطلاعات بالا را در دیتابیس ذخیره میکند.
* اطلاعات بالا به وسیله بات تلگرام به اکانت فرد ارسال میکند.

## Php-agi

اکنون میخواهیم مقداری php-agi را بررسی کنیم.

**#!/usr/bin/php -q**

<?php

$restrict\_mods = **true**;

**if** (!@**include\_once**(**getenv**('ISSABELPBX\_CONF') ? **getenv**('ISSABELPBX\_CONF') : '/etc/issabelpbx.conf')) {

**include\_once**('/etc/asterisk/issabelpbx.conf');

}

**list**($agi, $vars) = \_\_agi();

$ast\_ge\_10 = **version\_compare**($amp\_conf['ASTVERSION'], '10', 'ge');

$get = **array**(

'ALERTINFO' => '',

'AMPUSER' => '',

'CALLINFO' => '',

'DOPTIONS' => '',

'DTIME' => '',

'LEAD\_WAIT' => 5,

'PAGEMODE' => '',

'PAGE\_CONF' => '',

'PAGE\_CONF\_OPTS' => '',

'PAGE\_MEMBERS' => '',

'SIPURI' => '',

'STREAM' => 'beep',

'VXML\_URL' => ''

);

**foreach** ($get **as** $k => $v) {

$tmp = agi\_get\_var($k);

$vars[$k] = $tmp ? $tmp : $v;

}

//clear stream if requested

$vars['STREAM'] = $vars['STREAM'] == 'NONE'

? ''

: $vars['STREAM'];

// TODO: this deals with the mainstream ones. We could check in the dialplan if

//there are any others outside of these and only in that case evoke the

//new custom macro that gets generated to otherwise deal with these???

//set channel variables

$base\_vars['\_\_FORWARD\_CONTEXT'] = 'block-cf';

$base\_vars['AMPUSER'] = \_\_pad\_string($vars['AMPUSER']);

$chan\_vars = **array**(

'ALERTINFO',

'CALLINFO',

'DOPTIONS',

'DTIME',

'SIPURI',

'SIPURI',

'VXML\_URL'

);

**foreach** ($chan\_vars **as** $var) {

**if** ($vars[$var] != '') {

$base\_vars[$var] = \_\_pad\_string($vars[$var]);

}

}

//dbug('vars', $vars);

/\* TODO: run through the list here first and check for:

\* future - check if each specific extension needs modifications to

\* auto-answer channel variables so the conditional assignments can

\* be skipped

\*/

$page\_members = **explode**('-', $vars['PAGE\_MEMBERS']);

$this\_chan = **explode**('-', agi\_get\_var("CHANNEL(name)"), 2);

/\* Create a temp leader to address the issue of members being paged

\* followed by the real leader hanging up, resulting in hung paged phones

\* becasue the leader never left. Since the conference ends when the LAST

\* leader hangs up, this leader stays on just long enough to allow the real \* leader to get going.

\* note: we got to app-page-stream since it simply enters the conference

\* as a marked user

\*/

$lead = **array**(

'Channel' => 'Local/s@app-page-stream',

'CallerID' => 'Page Startup',

'Async' => 'true',

'Variable' => **array**(

'PAGE\_CONF' => \_\_pad\_string($vars['PAGE\_CONF']),

'PAGE\_CONF\_OPTS' => 'xqA'

),

'Application'=> 'Wait',

'Data' => $vars['LEAD\_WAIT']

);

$astman->Originate($lead);

**foreach** ($page\_members **as** $pm) {

$pagemode = 'PAGE';

$pass\_vars = $base\_vars;

**if** ($amp\_conf['ASTCONFAPP'] == 'app\_confbridge' && $ast\_ge\_10) {

$pass\_vars['CONFBRIDGE(user,template)']

= $vars['PAGE\_CONF\_OPTS'] == 'duplex'

? 'page\_user\_duplex'

: 'page\_user';

}

$device = $agi->database\_get("DEVICE", $pm . '/dial');

$device = $device['data'];

**if** ($device == $this\_chan[0]) {

**continue**; // don't page ourselves

}

// if not force mode, don't page busy extension (NOT\_INUSE or ONHOLD

// are ok to page). if FPAGE we use the PAGE context reset above but

//this will get skipped

**if** ($vars['PAGEMODE'] == 'PAGE') {

$dev\_state = agi\_get\_var("DEVICE\_STATE(**$device**)");

**if** ($dev\_state != 'NOT\_INUSE' && $dev\_state != 'ONHOLD') {

//TODO: change to in\_array or a function

**continue**;

}

$user = $agi->database\_get("DEVICE", $pm . '/user');

$dnd = $user['data'] != ''

? $agi->database\_get("DND", $user['data'])

: **array**('data' => '');

**if** ($dnd['data'] == 'YES') {

**continue**;

}

// try using Spy mode (whisper)

} **elseif** ($vars['PAGEMODE'] == 'SPAGE') {

$dev\_state = agi\_get\_var("DEVICE\_STATE(**$device**)");

// if not idle but in a state we can try spying, then try

**if** ($dev\_state != 'NOT\_INUSE' && $dev\_state != 'ONHOLD') {

//TODO: change to in\_array or a function

$user = $agi->database\_get("DEVICE", $pm . '/user');

$dnd = $user['data'] != ''

? $agi->database\_get("DND", $user['data'])

: **array**('data' => '');

**if** ($dnd['data'] == 'YES') {

**continue**;

}

$type = **explode**('/', $device, 2);

**if** (**strtolower**($type[0]) != 'sip') {

**continue**;

}

**switch** ($dev\_state) {

**case** "INUSE":

**case** "BUSY":

**case** "RINGINUSE":

**case** "HOLDINUSE":

// Try SPY

$pagemode = 'SPAGE';

$pass\_vars['SP\_DEVICE'] = \_\_pad\_string($device);

**break**;

**default**:

// State is not amicable to spy or normal

// (such as RINGING) so skip it

**continue**;

**break**;

}

}

}

**if** ($amp\_conf['ASTCONFAPP'] == 'app\_confbridge' && $ast\_ge\_10) {

$data\_params = $vars['PAGE\_CONF'] . ',,,' . 'user\_menu';

} **else** {

$data\_params = $vars['PAGE\_CONF']

. ','

. $vars['PAGE\_CONF\_OPTS']

. ',,';

}

$astman->Originate(**array**(

'Channel' => 'Local/' . $pagemode . $pm . '@app-paging',

'CallerID' => $vars['calleridname']

. ' <'

. $vars['callerid']

. '>',

'Async' => 'true',

'Variable' => $pass\_vars,

'Application' => ($amp\_conf['ASTCONFAPP'] == 'app\_confbridge'

? 'ConfBridge'

: 'MeetMe'),

'Data' => $data\_params

));

}

**if** ($vars['STREAM']) {

$beep = **array**(

'Channel' => 'Local/s@app-page-stream',

'CallerID' => 'Playback Stream',

'Async' => 'true',

'Variable' => **array**(

'PAGE\_CONF' => \_\_pad\_string($vars['PAGE\_CONF']),

'PAGE\_CONF\_OPTS' => 'xq'

),

'Application'=> 'Playback',

'Data' => $vars['STREAM']

);

//dbug($beep);

$astman->Originate($beep);

}

**function** \_\_agi(){

**require\_once**('phpagi.php');

$agi=**new** AGI();

**foreach**($agi->request **as** $key => $value){//strip agi\_ prefix from keys

**if**(**substr**($key,0,4)=='agi\_'){

$opts[**substr**($key,4)]=$value;

}

}

**foreach**($opts **as** $key => $value){//get passed in vars

**if**(**substr**($key,0,4)=='arg\_'){

$expld=**explode**('=',$value);

$opts[$expld[0]]=$expld[1];

**unset**($opts[$key]);

}

}

**array\_shift**($\_SERVER['argv']);

**foreach**($\_SERVER['argv'] **as** $arg){

$arg=**explode**('=',$arg);

//remove leading '--'

**if**(**substr**($arg['0'],0,2) == '--'){$arg['0']=**substr**($arg['0'],2);}

$opts[$arg['0']]=**isset**($arg['1'])?$arg['1']:**null**;

}

**return** **array**($agi, $opts);

}

**function** agi\_get\_var($value) {

**global** $agi;

$r = $agi->get\_variable($value);

**if** ($r['result'] == 1) {

$result = $r['data'];

**return** $result;

}

**return** '';

}

**function** \_\_pad\_string($string) {

**return** **str\_replace**(

**array**('\\', ',', '='),

**array**('\\\\', '\\,', '\\='),

$string


);

}

?>

## Systemd services

با استفاده از bash scripting یک سرویسی نوشتم به اسم mySweetvoicemail که هر موقع یک پیغام صوتی ذخیره شد، اطلاعات کامل آن پیام را را داخل دیتابیس ذخیره کند و خود فایل و اطلاعات آن را به اکانت تلگرام کاربر ارسال بشود.



تصویر 1 - سرویس mySweetvoicemail.

این دست سرویس ها هر موقع نیار به توقف داشته باشند به سادگی قابل انجام است.

$ sudo systemctl stop mySweetvoicemail

$ sudo systemctl start mySweetvoicemail

# راه اندازی وب اپ

## تکنولوژی های مورد استفاده

در این پروژه از لاراول استفاده کردم و برای real time بودن اطلاعات در وب اپ از SSE protocol استفاده کردم و برای ظاهر سایت از taiwind و daisy UI استفاده کردم.

* لاراول

لاراول یک فریمورک جوان با آینده ی فوق العاده هست. اون قابلیت توسعه ی سریع و امن اپلیکیشن های مدرن را به خوبی دارد. Taylor Otwell لاراول را در سال 2011 به دنیا معرفی کرد. از این رو این فریمورک رویکردی مدرن دارد و از ابتدا با ساختار MVC (مدل, ویو و کنترلر) ساخته شد, همچنین تقریبا تمام چیزهایی که باید داشته باشد را دارد مثل مدیر رویداد و احراز هویت کاربر. لاراول از مدیر دیتابیس به خوبی پشتیبانی میکند و بوسیله‌ی مدیریت پکیج ها کد ماژولار و قابل گسترشی دارد.

Laravel یک چارچوب برنامه‌نویسی وب با استفاده از زبانی ساده و قابل فهم است. به وسیله‌ی لاراول، می‌توانید با کم‌ترین تلاش چیزهای کوچکی ایجاد کنید.از زمان انتشار اولیه در سال ۲۰۱۱ ، لاراول رشد زیادی را تجربه کرده است. در سال ۲۰۱۵، پرطرفدارترین فریم ورک PHP در GitHub شد و به بالاترین سطح چارچوب برنامه‌نویسی در سراسر جهان رسید.

Laravel روی کاربر نهایی تمرکز می‌کند. این بدان معناست که تمرکز روی سادگی، وضوح و سهولت انجام کار است. برنامه‌نویسان و شرکت‌ها برای ساختن همه اجزای وب از پروژه‌های سرگرمی ساده تا راه‌کارهای پیچیده از  آن استفاده می‌کنند.

لاراول، فریمورک زبان برنامه نویسی php است که امروزه بهترین گزینه انتخاب برای توسعه دهندگان وب اپلیکیشن ها شده است. این فریمورک بر پایه مدل  MVC طراحی شده است اگر با مدل سه لایه ی mvc آشنایی داشته باشید به راحتی می توانید فریمورک لاراول را یاد بگیرید. وب سایت های قدرتمندی را توسعه بدهید. Framework مجموعه ای از کتابخانه ها و دستوراتی که برنامه نویسی را ساده تر می کند.

با استفاده از تمامی مزایای گفته شده از این فریمورک استفاده شده است و برای ظاهر این وب اپ از tailwind و daisy UI استفاده شده است..


از آنجایی که BreakHis از روش هیستوپاتولوژی (HP) استفاده می‌کند که تصاویر رنگی و امکان تجزیه و تحلیل عمیق بافت را فراهم می‌کند، شانس بیشتری برای تشخیص سرطان در مراحل اولیه و اطمینان بیشتر به نتایج در مقایسه با سایر روش‌ها وجود دارد. این روش به عنوان یک روش تهاجمی ‌شناخته می‌شود و نیاز به مراقبت بالایی در فرآیند بیوپسی دارد [10].

## متدلوژی

یادگیری انتقال ایده اصلی برای طبقه بندی باینری مدل پیشنهادی در مجموعه داده BreakHis است. Stevo Bozinovski و Ante Fulgosi اولین کسانی بودند که به استفاده از یادگیری انتقال در شبکه عصبی [21] اشاره کردند. مقاله آنها در سال 1976 منتشر شد، پنج سال بعد آنها برنامه یادگیری انتقال را در آموزش یک شبکه عصبی بر روی مجموعه داده‌ای از تصاویر حرف پایانی رایانه گزارش کردند. یادگیری انتقال ویژگی عمیق ایده استفاده از یک شبکه عصبی است که بر روی یک مجموعه داده عظیم مانند ImageNet [22] با صدها کلاس برای پیش‌بینی برچسب‌ها روی مجموعه داده دیگری آموزش داده شده است. این ایده را می‌توان با حذف لایه‌های کاملاً متصل که برای طبقه‌بندی تصاویر بر اساس ویژگی‌های استخراج‌شده توسط لایه‌های کانولوشن و افزودن طبقه‌بندی‌کننده دیگری به شبکه استفاده می‌شوند، اجرایی کرد، بنابراین به ما امکان می‌دهد از ویژگی‌های استخراج‌شده توسط شبکه با مجموعه داده عظیم با روش طبقه‌بندی دیگر استفاده کنیم. در مدل به دلیل عدم تنظیم دقیق، در استخراج کننده ویژگی، پس انتشار وجود نخواهد داشت. طبقه‌بندی‌کننده‌ای که به مدل اضافه می‌کنیم می‌تواند یک لایه کاملاً متصل باشد یا براساس الگوریتم‌های طبقه‌بندی دیگر باشد.

### استخراج کننده ویژگی

پس از آزمایش 16 شبکه عصبی از پیش آموزش دیده، Inception-ResNet-v2 که در ImageNet آموزش داده شده است، امیدوارکننده ترین نتایج را در مورد ما نشان داد. دقت استخراج ویژگی‎‌ها توسط شبکه های عصبی مختلف در بخش نتیجه و بررسی موجود است. Inception-ResNet-v2 اولین بار توسط Szegedy و همکاران معرفی شد. در سال 2016 [23].



ایده این شبکه عصبی از اتصالات باقیمانده و معماری Inception تشکیل شده است. برای دستیابی به مزایای اتصال باقیمانده و کارایی آن در محاسبات همزمان، مرحله اتصال فیلتر معماری Inception با اتصالات باقیمانده جایگزین شد. در [23]، نویسندگان استدلال کردند که استفاده از اتصالات باقیمانده باعث بهبود زیادی در سرعت تمرین می‌شود. معماری Inception-ResNet-v2 در تصویر 1 نشان داده شده است. هر پیچیدگی که با "V" مشخص شده است، یک لایه دارای پد معتبر است (پنجره فیلتر داخل ورودی می ماند) و آنهایی که با "V" مشخص نشده اند دارای یک لایه هستند (پنجره خروجی به اندازه ورودی است). سه بلوک اولیه در معماری Inception-ResNet-v2 وجود دارد و در هر بلوک، درست قبل از تطبیق با عمق ورودی، یک لایه پیچشی 1×1 برای افزایش ابعاد بانک فیلتر [23] قرار داده شده است.

### نقشه فعال‌سازی کلاس گرادیان (Grad-CAM)

اطلاعات مکانی به طور طبیعی در لایه‌های کانولوشنی به طور کلی حفظ می‌شوند و در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود که آخرین لایه کانولوشنی استخراج‌کننده ویژگی بهترین تعادل را بین معنای سطح بالا و اطلاعات مکانی دقیق داشته باشد. نورون‌ها در آخرین لایه کانولوشن، داده‌های معنایی کلاس خاص را در تصویر داده شده [24] جستجو می‌کنند. اطلاعات گرادیان که در این لایه‌ها جریان می‌یابد توسط Grad-CAM برای اعطای مقادیر اهمیت به هر نورون برای یک تصمیم خاص مورد علاقه استفاده می‌شود، بنابراین بر ناحیه شناسایی برای هر کلاس در تصویر ورودی [24], [25] تأکید می‌شود. به عبارت دیگر، Grad-CAM گرادیان درجه یک کلاس خاص را با توجه به پیکسل نقشه ویژگی تعیین می‌کند و سپس گرادیان‌های هر کانال را میانگین می‌گیرد [26]. با این اطلاعات، این امکان برای ما وجود دارد که منطق داخلی CNN ها را فاش کنیم و همچنین ارجاعات بالینی در مورد داده‌ها و وضعیت سلامتی بیماران را به میزان بیشتری ارائه کنیم [27]–[29] ما همچنین می‌توانیم این بینش‌های بصری را در نظر بگیریم تا مشخص کنیم مدل در کجا شکست می‌خورد و چرا، سپس این مشکلات را با تغییر معماری مدل [30] برطرف ‌کنیم. نمونه هایی از اعمال grad-cam بر روی ویژگی های استخراج شده توسط Inception-ResNet-v2 در جدول 3 نشان داده شده است.


### طبقه بندی

در این مطالعه از سه طبقه‌بندی‌کننده مختلف در انواع ساختارهای مدل مختلف برای تعیین خوش‌خیم یا بدخیم بودن تومور بر اساس ویژگی‌های عمیق استخراج‌شده توسط شبکه عصبی عمیق استفاده شد، با این حال، ما فقط مدلی را مورد بحث قرار خواهیم داد که بهترین نتایج را به همراه داشت و فقط بقیه را ذکر می‌کنیم. XGBoost، CatBoost و LightGBM به تنهایی در سه مدل از هفت مدل مورد استفاده قرار گرفتند در حالی که چهار مدل دیگر از روش گروه رای گیری نرم دو یا هر سه طبقه بندی کننده ذکر شده استفاده کردند. بهترین نتایج با رای گیری نرم طبقه بندی کننده LightGBM، XGBoost و CatBoost به دست آمد که در بخش دسته بندی گروه توضیح داده شده است.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Original biopsy image | heatmap | Grad-CAM image |
| Benign |  |  |  |
|  |  |  |
| Malignant |  |  |  |
|  |  |  |

#### LightGBM

درخت تصمیم افزایش گرادیان (GBDT) یک مدل قدیمی است که از یک طبقه‌بندی ضعیف، یعنی درخت تصمیم، با آموزش تکراری برای دستیابی به یک مدل درجه یک استفاده می‌کند که از مزایایی مانند اثر آموزشی شایسته و مقاومت در برابر برازش بیش از حد [31] بهره می‌برد. LightGBM (ماشین تقویت گرادیان نور) یک چارچوب سریع و منبع باز بالابرنده مبتنی بر GBDT است که سرعت آموزش سریعتر، مصرف حافظه کمتر و دقت بهتر [32] دارد. LightGBM می‌تواند به سرعت داده‌های انبوه را با تحریک رشد درخت به صورت برگ (به تصویر 2 مراجعه کنید) با محدودیت عمق و نمونه‌برداری یک طرفه مبتنی بر گرادیان و همچنین رویکردهای بسته‌بندی ویژگی انحصاری [31], [33] پردازش کند. هایپرپارامترهای LightGBM با آزمون و خطا تنظیم شدند.




تصویر 2 - رشد برگی درخت در LightGBM.


#### CatBoost

این الگوریتم ویژگی‌های GBDT و طبقه‌بندی را ادغام می‌کند و از این رو CatBoost نامیده می‌شود. CatBoost مبتنی بر درخت غافل با پارامترهای کمتر و پشتیبانی از متغیرهای طبقه بندی شده است. پیاده سازی ذکر شده همچنین بایاس گرادیان و تغییر پیش بینی را کنترل می‌کند، انجام این کار تعمیم و استحکام الگوریتم [34] را بهبود می‌بخشد. CatBoost (تقویت طبقه‌بندی) از جایگشت، آمار مبتنی بر هدف و اندازه یک داغ (OHMS) برای تأکید بر ستون‌های طبقه‌بندی استفاده می‌کند، در حالی که از الگوریتم حریصانه در هر تقسیم درخت جدید برای حل افزایش ترکیب ویژگی‌های نمایی [35] استفاده می‌کند. CatBoost دارای ویژگی‌های دقت طبقه‌بندی بالا و سرعت آموزش سریع [36] است. در واقع، بالاترین نتیجه دقت طبقه‌بندی تک ‌درشت‌نمایی (یعنی 97.49 درصد) با استفاده از CatBoost به عنوان طبقه‌بندی‌کننده مدل به دست آمد، اما روش مجموعه‌ای به طور متوسط ​​در همه بزرگ‌نمایی‌ها بهتر عمل کرد. در این مطالعه، فراپارامترهای CatBoost با آزمون و خطا تنظیم شدند.

#### XGBoost

تقویت گرادیان شدید (XGBoost) [37]، مانند دو طبقه‌بندی‌کننده دیگر مورد استفاده در روش پیشنهادی رای‌گیری اکثریت، تکنیکی است که از نتایج چندین درخت تصمیم برای ایجاد یک امتیاز پیش‌بینی [38] استفاده می‌کند. این روش با تقسیم مداوم ویژگی‌ها، درخت را در سطح درخت گسترش می‌دهد (به 

تصویر 3 مراجعه کنید). سپس هر درخت ویژگی و آستانه را با بهترین اثر شاخه محاسبه می‌کند و برای تکمیل تقسیم پیش می‌رود. به زبان ساده، XGBoost با استفاده از درختان طبقه‌بندی و رگرسیون به‌عنوان یادگیرنده‌های پایه، نتایج بهتری نسبت به درخت‌های تصمیم‌گیری معمولی به‌دست می‌آورد تا به‌طور متوالی پیش‌بینی‌های درختی مختلف را با استفاده از تقویت گرادیان به‌عنوان حداقل‌کننده خطا ترکیب کند [28], [39]. همچنین XGBoost با استفاده از یک سری تیلور مرتبه دوم برای تقریبی مقدار تابع ضرر [38], [40]، احتمال تطبیق بیش از حد را از طریق منظم‌سازی کاهش می‌دهد. همه اینها XGBoost را به یک کتابخانه تقویت کننده گرادیان تبدیل می‌کند که برای کارایی، تطبیق پذیری و قابلیت حمل بهینه شده است [41]. هایپرپارامترهای XGBoost با آزمون و خطا تنظیم شدند.



تصویر 3 - رشد سطحی درخت در XGBoost.

### دسته بندی گروه

در این مطالعه، از سه طبقه‌بندی‌کننده با تنظیم دقیق برای پیش‌بینی احتمال بدخیمی بر اساس بردار ویژگی‌های به‌دست‌آمده از CNN‌های از پیش آموزش‌دیده استفاده می‌شود. ما تصمیم گرفتیم که ترکیب های مختلف این طبقه بندی کننده‌ها را با استفاده از استراتژی به نام روش گروهی یا یادگیری گروهی پیاده سازی کنیم. روش‌های متعددی برای استفاده از یادگیری گروهی در طبقه‌بندی وجود دارد، اما در اینجا ما از یکی از رایج‌ترین آنها به نام Soft-Voting استفاده می‌کنیم. در این رویکرد، هر طبقه بندی کننده برای هر کلاس، احتمالی تولید می‌کند که میانگین آن به عنوان احتمال نهایی آن کلاس در نظر گرفته می‌شود. در نهایت، کلاس با بالاترین احتمال، توافق طبقه بندی کننده های ترکیبی خواهد بود. این رویکرد محدودیتی در تعداد طبقه‌بندی‌کننده‌ها وجود ندارد، در حالی که روش دیگری مانند اکثریت رای‌گیری تنها می‌تواند تعداد زوج طبقه‌بندی‌کننده را جمع کند.

# نصب سافت فون و برقراری تماس

سافت فون نرم افزاری است که به کاربران امکان برقراری تماس تلفنی از طریق اینترنت با کامپیوتر یا تلفن هوشمند را می دهد. سافت فون قابل حمل و نصب روی گوشی های هوشمند و تبلت ها برای فریلنسرها، کسب و کارها، مخصوصا افرادی که کار اینترنتی در منزل انجام می دهند و افرادی که دورکاری می کنند، است.

سافت فون (soft phone) در واقع همان تلفن های IP به صورت نرم افزاری هستند که تمامی امکانات تلفن های سخت افزاری را به کاربران ارائه می کنند. این تلفن های نرم افزاری تحت شبکه بوده و از این بستر برای برقراری تماس ها استفاده می کنند.

مهمترین ویژگی سافت فون ها این است که با هزینه بسیار کم و تقریبا رایگان در دسترس هستند شما برای خرید تلفن ip phone در شرایط فعلی حداقل برای هر تلفن می بایست حدود 1 میلیون تومان هزینه پرداخت کنید ولی به طور معمول، سافت فون نرم افزاریست که توسط شبکه Voip به مرکز تلفن وصل می شود و یک رابط کاربر پسند است که به همان روشی که یک تلفن ثابت انجام می دهد، کار می کند. این رابط اجازه می دهد تا کاربران به شماره گیری و تمام ویژگی هایی که در سیستم Voip آن ها وجود دارد دسترسی داشته باشند.

در این ویدیو چگونگی نصب یک سافت فون را خواهدی دید. سافت فون های بسیار زیادی در بازار یافت میشوند .



فیلم 3 - نصب zoiper-softphone

جدول 4 - دقت طبقه‌بندی باینری در مجموعه داده BreakHis

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Feature** **extractor** | **Classification** | | **Result (accuracy %)** | | | | |  | **Feature** **extractor** | **Classification** | | **Result (accuracy %)** | | | | |
| method | Classifier(s) | 40× | 100× | 200× | 400× | **average** |  | method | Classifier(s) | 40× | 100× | 200× | 400× | **average** |
| VGG 16 | single | X | 85.64 | 81.44 | 83.44 | 78.20 | 82.18 |  | Inception-v3 | single | X | 94.49 | 93.6 | 94.7 | 93.58 | 94.09 |
| L | 85.97 | 82.56 | 85.26 | 78.38 | 83.04 |  | L | 95.82 | 94.56 | 94.53 | 94.68 | 94.90 |
| C | 86.47 | 83.68 | 85.59 | 78.93 | 83.67 |  | C | 95.15 | 93.44 | 93.70 | 94.13 | 94.11 |
| ensemble | X & L | 87.31 | 82.88 | 84.76 | 79.48 | 83.61 |  | ensemble | X & L | 94.99 | 93.92 | 94.86 | 95.23 | 94.75 |
| X & C | 86.64 | 82.24 | 84.76 | 79.30 | 83.24 |  | X & C | 95.15 | 93.76 | 94.70 | 94.87 | 94.62 |
| L & C | 86.31 | 84.00 | 85.09 | 79.48 | 83.72 |  | L & C | 95.32 | 94.08 | 94.70 | 94.87 | 94.74 |
| X & L & C | 86.97 | 83.04 | 84.76 | 78.93 | 83.43 |  | X & L & C | 95.49 | 94.24 | 94.53 | 95.23 | 94.87 |
| VGG 19 | single | X | 85.64 | 80.32 | 83.27 | 78.38 | 81.90 |  | **Inception-ResNet-v2** | single | X | 96.32 | 95.36 | 95.36 | 95.97 | 95.75 |
| L | 84.47 | 83.04 | 83.6 | 78.20 | 82.33 |  | L | 96.82 | 95.52 | 96.85 | 96.33 | 96.38 |
| C | 85.97 | 82.72 | 85.43 | 79.67 | 83.45 |  | C | **97.49** | 95.84 | 96.19 | 95.97 | 96.37 |
| ensemble | X & L | 85.64 | 81.6 | 85.43 | 80.58 | 83.31 |  | ensemble | X & L | 96.49 | 95.84 | 96.68 | 96.52 | 96.38 |
| X & C | 86.81 | 81.92 | 85.59 | 80.4 | 83.68 |  | X & C | 96.82 | 96.16 | 96.35 | 95.78 | 96.28 |
| L & C | 85.14 | 82.56 | 84.60 | 79.67 | 82.99 |  | L & C | 96.99 | 96.16 | 96.68 | 95.42 | 96.31 |
| X & L & C | 85.80 | 82.40 | 85.92 | 80.03 | 83.54 |  | X & L & C | 96.82 | 95.84 | 97.01 | 96.15 | 96.46 |
| ResNet 50 | single | X | 87.81 | 89.6 | 90.39 | 90.65 | 89.61 |  | DenseNet 121 | single | X | 93.99 | 95.2 | 93.54 | 95.23 | 94.49 |
| L | 89.81 | 89.92 | 90.72 | 90.10 | 90.14 |  | L | 94.15 | 95.84 | 94.53 | 95.23 | 94.94 |
| C | 89.14 | 90.08 | 91.05 | 89.92 | 90.05 |  | C | 94.15 | 94.72 | 93.87 | 94.50 | 94.31 |
| ensemble | X & L | 89.81 | 90.56 | 91.05 | 90.29 | 90.43 |  | ensemble | X & L | 94.65 | 96.16 | 94.37 | 94.87 | 95.01 |
| X & C | 89.31 | 90.56 | 91.39 | 90.29 | 90.39 |  | X & C | 93.99 | 95.20 | 94.03 | 94.87 | 94.52 |
| L & C | 90.15 | 90.08 | 90.89 | 90.84 | 90.49 |  | L & C | 93.99 | 95.36 | 94.37 | 95.42 | 94.79 |
| X & L & C | 89.48 | 90.72 | 91.22 | 90.84 | 90.57 |  | X & L & C | 94.65 | 95.20 | 95.03 | 95.23 | 95.03 |
| ResNet 101 | single | X | 86.14 | 86.4 | 87.58 | 87.36 | 86.87 |  | DenseNet 169 | single | X | 94.65 | 96.00 | 94.20 | 94.68 | 94.88 |
| L | 86.47 | 88.16 | 89.4 | 88.09 | 88.03 |  | L | 94.65 | 96.64 | 94.20 | 93.77 | 94.82 |
| C | 87.14 | 88.00 | 90.06 | 89.56 | 88.69 |  | C | 93.15 | 96.16 | 94.86 | 94.50 | 94.67 |
| ensemble | X & L | 86.14 | 87.68 | 88.90 | 87.72 | 87.61 |  | ensemble | X & L | 94.65 | 95.84 | 94.20 | 94.13 | 94.71 |
| X & C | 86.97 | 88.00 | 89.56 | 88.46 | 88.25 |  | X & C | 93.99 | 95.68 | 94.20 | 94.68 | 94.64 |
| L & C | 87.31 | 88.64 | 89.73 | 88.82 | 88.63 |  | L & C | 94.15 | 96.48 | 94.70 | 93.95 | 94.82 |
| X & L & C | 86.64 | 88.32 | 89.56 | 88.46 | 88.25 |  | X & L & C | 94.32 | 96.00 | 94.70 | 93.95 | 94.74 |
| ResNet 152 | single | X | 86.14 | 84.96 | 88.57 | 86.26 | 86.48 |  | DenseNet 201 | single | X | 92.98 | 95.2 | 93.37 | 95.23 | 94.20 |
| L | 86.14 | 85.92 | 88.57 | 86.63 | 86.82 |  | L | 93.99 | 95.36 | 95.03 | 94.87 | 94.81 |
| C | 86.14 | 87.04 | 88.74 | 85.34 | 86.82 |  | C | 93.82 | 95.36 | 94.53 | 93.58 | 94.32 |
| ensemble | X & L | 86.47 | 85.76 | 89.56 | 86.26 | 87.01 |  | ensemble | X & L | 94.49 | 95.04 | 94.70 | 95.05 | 94.82 |
| X & C | 86.97 | 86.24 | 88.90 | 86.81 | 87.23 |  | X & C | 93.65 | 94.88 | 94.20 | 94.68 | 94.35 |
| L & C | 86.31 | 85.92 | 89.40 | 86.44 | 87.02 |  | L & C | 94.15 | 95.68 | 94.86 | 94.32 | 94.75 |
| X & L & C | 86.47 | 85.92 | 89.07 | 87.17 | 87.16 |  | X & L & C | 94.32 | 95.52 | 95.03 | 94.50 | 94.84 |
| ResNet 50-v2 | single | X | 95.49 | 94.24 | 93.54 | 92.67 | 93.99 |  | Xception | single | X | 92.15 | 91.04 | 92.88 | 92.85 | 92.23 |
| L | 94.65 | 95.52 | 94.20 | 94.13 | 94.63 |  | L | 93.65 | 92.16 | 92.05 | 94.13 | 93.00 |
| C | 94.65 | 95.52 | 93.70 | 93.04 | 94.23 |  | C | 90.98 | 92.00 | 91.72 | 90.47 | 91.29 |
| ensemble | X & L | 95.82 | 95.84 | 94.37 | 93.77 | 94.95 |  | ensemble | X & L | 93.65 | 92.32 | 93.04 | 93.4 | 93.10 |
| X & C | 95.82 | 95.04 | 94.03 | 92.67 | 94.39 |  | X & C | 92.48 | 92.32 | 91.72 | 92.12 | 92.16 |
| L & C | 94.99 | 95.68 | 94.53 | 93.40 | 94.65 |  | L & C | 92.98 | 92.64 | 92.38 | 93.4 | 92.85 |
| X & L & C | 95.49 | 95.68 | 94.37 | 93.22 | 94.69 |  | X & L & C | 93.15 | 92.00 | 92.38 | 93.04 | 92.64 |
| ResNet 101-v2 | single | X | 94.15 | 95.04 | 93.37 | 93.04 | 93.90 |  | NASNet Large | single | X | 94.49 | 94.08 | 93.21 | 92.12 | 93.48 |
| L | 94.82 | 96.00 | 93.87 | 95.42 | 95.03 |  | L | 94.82 | 94.56 | 94.2 | 93.58 | 94.29 |
| C | 93.15 | 94.88 | 94.37 | 93.58 | 94.00 |  | C | 94.49 | 93.44 | 94.37 | 92.49 | 93.70 |
| ensemble | X & L | 94.32 | 95.2 | 93.54 | 94.68 | 94.44 |  | ensemble | X & L | 94.65 | 95.04 | 93.54 | 93.40 | 94.16 |
| X & C | 94.49 | 95.36 | 93.54 | 93.04 | 94.11 |  | X & C | 93.65 | 94.40 | 94.20 | 92.30 | 93.64 |
| L & C | 94.32 | 95.36 | 93.70 | 95.05 | 94.61 |  | L & C | 94.65 | 94.56 | 94.20 | 93.40 | 94.20 |
| X & L & C | 94.15 | 95.2 | 93.87 | 94.13 | 94.34 |  | X & L & C | 94.49 | 94.56 | 94.03 | 93.22 | 94.08 |
| ResNet 152-v2 | single | X | 93.99 | 92.48 | 94.37 | 93.04 | 93.47 |  | EfficientNet B6 | single | X | 84.97 | 85.92 | 88.24 | 88.46 | 86.90 |
| L | 94.65 | 94.08 | 94.03 | 94.13 | 94.22 |  | L | 86.47 | 85.6 | 88.74 | 88.64 | 87.36 |
| C | 94.49 | 93.28 | 93.21 | 93.22 | 93.55 |  | C | 86.47 | 85.44 | 87.91 | 89.56 | 87.35 |
| ensemble | X & L | 94.49 | 94.08 | 94.03 | 93.40 | 94.00 |  | ensemble | X & L | 85.14 | 86.08 | 88.07 | 89.01 | 87.08 |
| X & C | 94.49 | 92.80 | 93.70 | 93.40 | 93.60 |  | X & C | 85.47 | 85.44 | 88.24 | 89.19 | 87.09 |
| L & C | 94.65 | 93.76 | 94.03 | 94.13 | 94.14 |  | L & C | 86.47 | 86.08 | 88.90 | 89.74 | 87.80 |
| X & L & C | 94.82 | 94.08 | 94.37 | 93.95 | 94.31 |  | X & L & C | 85.80 | 85.76 | 88.41 | 89.19 | 87.29 |

## روش پیشنهادی

همانطور که در نتایج ارائه شده در جدول 4 مشهود است، ترکیب Inception-ResNet-v2 به عنوان استخراج کننده ویژگی و مجموعه ای از هر سه طبقه بندی کننده بهترین دقت را در بین تمام 112 مدل آزمایش شده ایجاد کرد، بنابراین به عنوان روش پیشنهادی انتخاب شد. این مدل شامل Inception-ResNet-v2 و مجموعه ای از CatBoost، XGBoost و LightGBM است که ما آنها را IRv2-CXL نامگذاری کردیم. معماری کامل IRv2-CXL در تصویر 5 نشان داده شده است. با بررسی Benhammou [42] و سایر مطالعات ذکر شده در آثار مرتبط، به این نتیجه رسیدیم که شبکه‌های ResNet50، DensNet201 و Inception-v3 سه مورد از رایج‌ترین شبکه‌های از پیش آموزش دیده در طبقه‌بندی تومورهای سینه هستند. بنابراین، تصمیم گرفتیم منحنی ROC این شبکه‌ها را با Inception-ResNet-v2 با استفاده از طبقه بندی کننده انتخاب شده (یعنی CXL) مقایسه کنیم. نتایج در تصویر 4 نشان داده شده است. سایر معیارهای ارزیابی اعمال شده برای روش پیشنهادی در جدول 5 و ماتریس درهم ریختگی خاص بزرگنمایی در جدول 6 ارائه شده‌اند.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| (الف) | (ب) |
|  |  |
| (د) | (ج) |


تصویر 4 - منحنی‌های ROC استخراج‌کننده‌های ویژگی مختلف طبقه‌بندی شده توسط CXL. (الف) 40×، (ب) 100×، (ج) 200×، (د) 400×

جدول 5 - ارزیابی روش پیشنهادی (IRv2-CXL).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Metric** | **Results** | | | | |
| 40× | 100× | 200× | 400× | **average** |
| *Accuracy* | 96.83% | 95.84% | 97.01% | 96.15% | 96.46% |
| *balanced accuracy* | 95.64% | 94.90% | 95.89% | 95.15% | 95.40% |
| *F1 score* | 97.76% | 97.03% | 97.87% | 97.11% | 97.44% |

جدول 6 - ماتریس درهم ریختگی IRv2-CXL در بزرگنمایی های مختلف مجموعه تست. (الف) 40×، (ب) 100×، (ج) 200×، (د) 400×.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| (الف) | (ب) | (ج) | (د) |



تصویر 5 - معماری روش پیشنهادی (IRv2-CXL).

## بحث و بررسی

تجزیه و تحلیل تصاویر هیستوپاتولوژیک سرطان سینه با استفاده از روش‌های پردازش تصویر توسعه‌یافته برای رشته پزشکی اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. بررسی غیر خودکار تصاویر هیستوپاتولوژیک سرطان سینه مستعد مشکلات زیادی از جمله تنوع ناظر، خطای انسانی و وقت‌گیر بودن است [43]. راه حلی که این موانع را کاهش می‌دهد استفاده از سیستم های CAD است. در این مطالعه، ما یک مدل جدید برای طبقه‌بندی باینری تصاویر هیستوپاتولوژی سرطان سینه بر اساس یادگیری انتقال ویژگی عمیق ارائه کردیم. در مقایسه نتایج IRv2-CXL با سایر روش‌های طبقه‌بندی تومور باینری سینه، روش ویژگی عمقی پیشنهادی بدون استفاده از هیچ گونه تقویت تصویر (به جدول 7 مراجعه کنید) عملکرد بهتر یا قابل مقایسه‌ای را به دست می‌آورد، که به معنای قدرت یادگیری انتقال و پتانسیل GBDT در این کار است. با توجه به نتایج بهبود یافته، ما معتقدیم که یک سیستم CAD بهتر را می‌توان با استفاده از IRv2-CXL به عنوان پایه آن توسعه داد.

همانطور که در جدول 7 نشان داده شده است، IRv2-CXL در سه فاکتور از چهار فاکتور بزرگنمایی، نتایج بهتری نسبت به 16 مدل موجود در جدول به دست آورد. در ضریب بزرگنمایی 40×، مدل پیشنهادی تقریباً از همه مدل‌های دیگر با اختلاف قابل‌توجهی عملکرد بهتری داشت، تنها مدل‌های نزدیک Sharma و Kumar [44] با %96.25 و Kumar et al. [45] با 94.11%. IRv2-CXL به دقت 95.84 درصد در ضریب بزرگنمایی 100× دست یافت، که تنها با 96.25 درصد به دست آمده توسط Sharma و Kumar [44] با حاشیه 0.41 درصد پیشی گرفت. ضریب بزرگنمایی 200× منجر به بهترین نتیجه بزرگنمایی فردی مدل پیشنهادی شد. در این بزرگنمایی، IRv2-CXL و کومار و همکاران. مدل [44] با دستیابی به همان دقت 97.01% در بهترین حالت، با 1.27% و بدترین، شکاف دقت 18.91% از سایر مدل‌ها پیشی گرفت. در ضریب بزرگنمایی 400×، مدل پیشنهادی بهترین نتیجه را با حاشیه %2.04 با امتیاز دقت %96.15 به دست آورد. دومین مدل، مدل [44] شرما و کومار است. به طور متوسط، مدل IRv2-CXL بهترین دقت، 96.46% را به دست آورد، پس از آن مدل [44] Sharma و Kumar با میانگین نمره دقت 95.58% در رتبه دوم قرار گرفت.

ما تصمیم گرفتیم از روش‌های مبتنی بر GBDT به‌عنوان طبقه‌بندی‌کننده استفاده کنیم زیرا دقت پیش‌بینی بالا و سازگاری با ویژگی‌های غیرخطی و اثر آموزشی خوب را دارا بودند [31], [46] XGBoost، CatBoost و LightGBM به عنوان نامزدهای طبقه بندی انتخاب شدند. XGBoost به دلیل روش منظم‌سازی جدید آن انتخاب شد که در برابر بیش از حد برازش مقاومت می‌کند، بنابراین مدل را قوی‌تر می‌کند [31]. تعمیم بهبود یافته CatBoost و همچنین توانایی آن در گرفتن وابستگی های مرتبه بالا، آن را به یک نامزد قابل تبدیل می‌کند [47]. آخرین اما نه کم اهمیت LightGBM یک روش جذاب برای استفاده به عنوان طبقه بندی کننده است زیرا توانایی آن در مدیریت داده های در مقیاس بزرگ بسیار مهم است. به‌علاوه، رویکرد رشد مبتنی بر برگ CatBoost آن را نسبت به سایر روش‌های سطح عاقلانه GBDT دقیق‌تر می‌کند [31], [48]. از آنجایی که هر سه کاندیدای طبقه‌بندی‌کننده ما در این کار نسبتاً خوب عمل کردند، تصمیم گرفتیم از روش رای‌گیری با اکثریت نرم در روش پیشنهادی استفاده کنیم تا عملکرد پیش‌بینی آن را افزایش دهیم و با کاهش واریانس آن، استحکام مدل را بهبود بخشیم. ما دریافتیم که IRv2-CXL، مدلی با Inception-ResNet-v2 به عنوان استخراج کننده ویژگی و مجموعه رای اکثریت نرم XGBoost، CatBoost و LightGBM نسبت به سایر مدل‌هایی که روی آن‌ها آزمایش کرده‌ایم، نتیجه بهتری به دست می‌آورد.

IRv2-CXL دارای چندین مزیت در مقایسه با سایر مدل های موجود است. با استفاده از یک مدل از پیش آموزش دیده به عنوان استخراج کننده ویژگی، زمان آموزش آن بسیار کمتر از مدل هایی است که سعی در استخراج ویژگی‌ها از تصاویر خود دارند. استفاده از یادگیری انتقالی همچنین نیاز مدل پیشنهادی به مقادیر عظیمی از داده های آموزشی را که تقریباً همیشه در زمینه پزشکی کمبود دارند، کاهش می‌دهد. ترکیب مجموعه‌ای از الگوریتم‌های مبتنی بر GBDT در طبقه‌بندی‌کننده IRv2-CXL نه تنها دقت آن را در مقایسه با مدل‌های دیگر بهبود می‌بخشد، بلکه توجه را به این واقعیت جلب می‌کند که بررسی دقیق کافی برای انتخاب طبقه‌بندی‌کننده‌ها در مطالعات قبلی انجام نشده است و بسیاری از محققان به این موضوع های دیگر پرداخته‌اند و تمرکز آنان بر توسعه استخراج کننده های ویژگی بهتر [49] است.

با استفاده از رای اکثریت نرم، IRv2-CXL واریانس کمتری نسبت به مدل‌های دیگر ارائه می‌کند. از آنجایی که مدل پیشنهادی با تمام بزرگنمایی‌های موجود در BreakHis خوب عمل می‌کند و واریانس دقت پایینی در همه آنها دارد، یک سیستم CAD مبتنی بر آن وابستگی بسیار کمی به ضریب بزرگ‌نمایی دارد. در حالی که مدل پیشنهادی دارای مزایای بسیاری است، دارای نقاط ضعف نیز می باشد. اولین ضعف ناشی از فقدان تنظیم دقیق استخراج کننده است. داده های تصویر بزرگ Inception-ResNet-v2 عمدتاً به حوزه عمومی مانند گوش، ذرت و گلدان تعلق دارد، با این حال، تصاویر این کار، تصاویر هیستوپاتولوژی سرطان سینه با ظاهر بصری غیریکسان هستند که ممکن است استخراج کننده ویژگی IRv2-CXL را به سوگیری مبتلا کند. داده های منبع کمتر در داده های هدف تعمیم یافته است [50]. دومین ضعف ناشی از مجموعه داده‌ای است که برای توسعه این مدل استفاده کردیم و عدم تعادل آشکار در توزیع های کلاسی آن. در حالی که مدل ما در امتیاز F1 (جدول 5) و منحنی ROC (تصویر 4) و همچنین دقت و دقت بالا عملکرد خوبی دارد و دقت بالای آن وابسته به این عدم تعادل نیست، ما معتقدیم که یک مجموعه داده متعادل‌تر می‌تواند نتایج بهتری تولید کند.

در آینده، هدف ما رفع فقدان تعمیم مدل پیشنهادی در مجموعه داده هدف از طریق تنظیم دقیق و پرداختن به مشکل مجموعه داده نامتعادل با پیش پردازش جامع‌تر از جمله تقویت تصویر است که مدل را متعادل‌تر می‌کند. با استفاده از تخصص آسیب شناس و تصاویر grad-cam که قبلاً تولید کرده ایم، می‌توان به پیشرفت های بیشتری دست یافت. این دو می‌توانند به ما کمک کنند تا عدم انطباق بین مناطقی را تعیین کنیم که به متخصص و IRv2-CXL در تصمیم گیری در مورد طبقه بندی تومور کمک می‌کند، سپس می‌توانیم یک مدل مبتنی بر توجه بسازیم که آن نواحی را که برای اصلاح طبقه بندی مفیدتر است را هدف قرار دهد.

جدول 7 - مقایسه IRv2-CXL با مدل های دیگر.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | نتایج | | | | |
| 40× | 100× | 200× | 400× | میانگین |
| Spanhol et al.[51] (2017) | 84.6 | 84.8 | 84.2 | 81.6 | 83.8 |
| Song et al. [52] (2017) | 87 | 86.2 | 85.2 | 82.9 | 85.32 |
| Song et al. [53] (2017) | 87.7 | 87.6 | 86.5 | 83.9 | 86.42 |
| Alirezazadeh et al. [7] (2018) | 89.1 | 87.3 | 91 | 86.6 | 88.5 |
| Sanchez et al. [54] (2018) | 85.9 | 80.4 | 78.1 | 71.1 | 78.87 |
| Benhammou et al. [55] (2018) | 85.5 | 83.2 | 85.4 | 80.3 | 83.6 |
| Du et al. [56] (2018) | 90.69 | 90.46 | 90.64 | 90.96 | 90.68 |
| Badejo et al. [57] (2018) | 91.1 | 90.7 | 86.2 | 84.3 | 88.07 |
| Nahid et al. [58] (2018) | 88.7 | 85.3 | 88.6 | 88.4 | 87.75 |
| Kumar and Rao [59] (2018) | 82 | 86.2 | 84.6 | 84 | 84.2 |
| Sudharshan et al. [60] (2019) | 87.8 | 85.6 | 80.8 | 82.9 | 84.27 |
| Kumar et al. [45] (2020) | 94.11 | 95.12 | **97.01** | 93.4 | 94.91 |
| Li et al. [61] (2021) | 87.85 | 86.68 | 87.75 | 85.3 | 86.89 |
| Sharma and Kumar [44] (2022) | 96.25 | **96.25** | 95.74 | 94.11 | 95.58 |
| Joseph et al. [62] (2022) | 90.87 | 89.57 | 91.58 | 88.67 | 90.17 |
| Zerouaoui and Idri [63] (2022) | 92.61 | 92 | 93.93 | 91.73 | 92.56 |
| IRv2-CXL (2022) | **96.82** | 95.84 | **97.01** | **96.15** | **96.46** |

# نتیجه گیری

در این مقاله، با پردازش تصاویر هیستوپاتولوژیک به دست آمده از آزمایشگاه، به مسئله تخمین نوع تومور سینه (خوش خیم یا بدخیم) پرداختیم. این ارزیابی نوع تومور یک مشکل حل نشده در تشخیص زودهنگام سرطان باقی می‌ماند که با حل آن با کمک یک سیستم طبقه بندی خودکار می‌توانیم کمک زیادی به جامعه پزشکی و مردم عادی کنیم و در هزینه، زمان و مهمتر از همه جان آنها صرفه جویی کنیم.

IRv2-CXL، یک روش طبقه بندی باینری جدید برای سیستم های CAD در این کار معرفی شده است. اکثر سیستم‌های CAD از سه فاز تشکیل شده‌اند، ما تصمیم گرفتیم روی مرحله طبقه‌بندی تمرکز کنیم. این رویکرد ویژگی های عمیق استخراج شده از یک شبکه از پیش آموزش دیده و یک طبقه بندی را برای تمایز بین تومورهای خوش خیم و بدخیم پیاده سازی می‌کند. 16 شبکه مختلف از پیش آموزش دیده با هفت طبقه بندی کننده (سه تک و چهار گروه) آزمایش شدند. بهترین مدل یک شبکه Inception-ResNet-v2 و یک مجموعه رای اکثریت نرم از درخت‌های تصمیم تقویت‌شده با گرادیان (به عنوان مثال، CatBoost،...) به نام IRv2-CXL بود. IRv2-CXL بر روی 70 درصد از BreakHis آموزش داده شد و سپس با استفاده از 30 درصد مجموعه داده BreakHis اعتبار سنجی شد. IRv2-CXL در فاکتورهای بزرگنمایی 40×، 100×، 200× و 400× به ترتیب به دقت 83/96، 84/95، 02/97 درصد و 16/96 درصد رسید. علاوه بر این، یک نقشه فعال‌سازی کلاس نیز برای شناسایی مناطق مهم در تصویر اجرا شد که به IRv2-CXL کمک می‌کند تومورها را طبقه‌بندی کند تا مطمئن شود مدل پیشنهادی روی هیچ بخش غیرمرتبط تمرکز نمی‌کند.

ما معتقدیم که بهبودهای بیشتر در این مدل یا ایده هایی که بر اساس آن استوار است کاملاً ممکن و در دسترس است. ما امیدواریم که این مطالعه دیگران را جذب کند تا ایده‌های ارائه شده را بررسی کنند و بر اساس یافته‌های تحقیقاتی ما و سایر یافته‌های موجود برای معرفی روش‌های بهتر با نتایج برجسته‌تر، اقدام کنند.

## داده‌ها و برنامه های موجود

مجموعه داده BreakHis (نسخه 1) برای عموم از [اینجا](https://web.inf.ufpr.br/vri/databases/breast-cancer-histopathological-database-breakhis/) در دسترس است. علاوه بر این، کد منبع مدل پیشنهادی مورد نیاز برای بازتولید پیش‌بینی‌ها و نتایج در [Github](https://github.com/mohammadAbbasniya/BreastCancer-Detection) عمومی در دسترس است.

# فهرست مراجع

[1] M. Abdul-Al, A. Zaernia, and F. Sefat, “Biomaterials for breast reconstruction: Promises, advances, and challenges,” *Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine*, vol. 14, no. 11, pp. 1549–1569, 2020.

[2] V. Harmer, “Breast cancer. Part 1: Awareness and common benign diseases,” *British Journal of Nursing*, vol. 17, no. 15, pp. 950–955, 2008.

[3] M. U. S. Ayvaci, O. Alagoz, M. E. Ahsen, and E. S. Burnside, “Preference-Sensitive Management of Post-Mammography Decisions in Breast Cancer Diagnosis,” *Prod Oper Manag*, vol. 27, no. 12, pp. 2313–2338, 2018.

[4] V. Gupta, M. Vasudev, A. Doegar, and N. Sambyal, “Breast cancer detection from histopathology images using modified residual neural networks,” *Biocybernetics and Biomedical Engineering*, vol. 41, no. 4, pp. 1272–1287, 2021.

[5] S. A. Alanazi *et al.*, “Boosting breast cancer detection using convolutional neural network,” *Journal of Healthcare Engineering*, vol. 2021, 2021.

[6] F. Shahidi, S. M. Daud, H. Abas, N. A. Ahmad, and N. Maarop, “Breast cancer classification using deep learning approaches and histopathology image: a comparison study,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 187531–187552, 2020.

[7] P. Alirezazadeh, B. Hejrati, A. Monsef-Esfahani, and A. Fathi, “Representation learning-based unsupervised domain adaptation for classification of breast cancer histopathology images,” *Biocybernetics and Biomedical Engineering*, vol. 38, no. 3, pp. 671–683, 2018.

[8] C. Perlich, B. Dalessandro, T. Raeder, O. Stitelman, and F. Provost, “Machine learning for targeted display advertising: Transfer learning in action,” *Mach Learn*, vol. 95, no. 1, pp. 103–127, 2014.

[9] S. Ahuja, B. K. Panigrahi, N. Dey, V. Rajinikanth, and T. K. Gandhi, “Deep transfer learning-based automated detection of COVID-19 from lung CT scan slices,” *Applied Intelligence*, vol. 51, no. 1, pp. 571–585, 2021.

[10] S. M. Shah, R. A. Khan, S. Arif, and U. Sajid, “Artificial intelligence for breast cancer analysis: Trends & directions,” *Computers in Biology and Medicine*, p. 105221, 2022.

[11] I. Fondón *et al.*, “Automatic classification of tissue malignancy for breast carcinoma diagnosis,” *Comput Biol Med*, vol. 96, pp. 41–51, 2018.

[12] K. George, S. Faziludeen, P. Sankaran, and others, “Breast cancer detection from biopsy images using nucleus guided transfer learning and belief based fusion,” *Computers in Biology and Medicine*, vol. 124, p. 103954, 2020.

[13] F. A. Spanhol, L. S. Oliveira, C. Petitjean, and L. Heutte, “A dataset for breast cancer histopathological image classification,” *Ieee transactions on biomedical engineering*, vol. 63, no. 7, pp. 1455–1462, 2015.

[14] M. Macenko *et al.*, “A method for normalizing histology slides for quantitative analysis,” in *2009 IEEE international symposium on biomedical imaging: from nano to macro*, 2009, pp. 1107–1110.

[15] T. Choudhary, V. Mishra, A. Goswami, and J. Sarangapani, “A transfer learning with structured filter pruning approach for improved breast cancer classification on point-of-care devices,” *Computers in Biology and Medicine*, vol. 134, p. 104432, 2021.

[16] N. A. Barsha, A. Rahman, and M. R. C. Mahdy, “Automated detection and grading of Invasive Ductal Carcinoma breast cancer using ensemble of deep learning models,” *Computers in Biology and Medicine*, vol. 139, p. 104931, 2021.

[17] C. B. Gonçalves, J. R. de Souza, and H. Fernandes, “CNN architecture optimization using bio-inspired algorithms for breast cancer detection in infrared images,” *Computers in Biology and Medicine*, p. 105205, 2022.

[18] S. Chatterjee, S. Biswas, A. Majee, S. Sen, D. Oliva, and R. Sarkar, “Breast cancer detection from thermal images using a Grunwald-Letnikov-aided Dragonfly algorithm-based deep feature selection method,” *Comput Biol Med*, vol. 141, p. 105027, 2022.

[19] F. Demir, “DeepBreastNet: A novel and robust approach for automated breast cancer detection from histopathological images,” *Biocybernetics and Biomedical Engineering*, vol. 41, no. 3, pp. 1123–1139, 2021.

[20] T. Kausar, M. Wang, M. Idrees, and Y. Lu, “HWDCNN: Multi-class recognition in breast histopathology with Haar wavelet decomposed image based convolution neural network,” *Biocybernetics and Biomedical Engineering*, vol. 39, no. 4, pp. 967–982, 2019.

[21] S. Bozinovski, “Reminder of the first paper on transfer learning in neural networks, 1976,” *Informatica*, vol. 44, no. 3, 2020.

[22] J. Deng, W. Dong, R. Socher, L.-J. Li, K. Li, and L. Fei-Fei, “Imagenet: A large-scale hierarchical image database,” in *2009 IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, 2009, pp. 248–255.

[23] C. Szegedy, S. Ioffe, V. Vanhoucke, and A. A. Alemi, “Inception-v4, inception-resnet and the impact of residual connections on learning,” 2017.

[24] R. R. Selvaraju, M. Cogswell, A. Das, R. Vedantam, D. Parikh, and D. Batra, “Grad-cam: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization,” in *Proceedings of the IEEE international conference on computer vision*, 2017, pp. 618–626.

[25] J. Kim, J. Oh, and T.-Y. Heo, “Acoustic Scene Classification and Visualization of Beehive Sounds Using Machine Learning Algorithms and Grad-CAM,” *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2021, 2021.

[26] N. Si, W. Zhang, D. Qu, X. Luo, H. Chang, and T. Niu, “Spatial-Channel Attention-Based Class Activation Mapping for Interpreting CNN-Based Image Classification Models,” *Security and Communication Networks*, vol. 2021, 2021.

[27] P. Xie *et al.*, “Interpretable Diagnosis for Whole-Slide Melanoma Histology Images Using Convolutional Neural Network,” *J Healthc Eng*, vol. 2021, 2021.

[28] H. Nasiri and S. A. Alavi, “A novel framework based on deep learning and ANOVA feature selection method for diagnosis of COVID-19 cases from chest X-ray Images,” *Comput Intell Neurosci*, vol. 2022, 2021.

[29] H. Nasiri and S. Hasani, “Automated detection of COVID-19 cases from chest X-ray images using deep neural network and XGBoost,” *Radiography*, 2022.

[30] E. S. Neal Joshua, D. Bhattacharyya, M. Chakkravarthy, and Y.-C. Byun, “3D CNN with visual insights for early detection of lung cancer using gradient-weighted class activation,” *Journal of Healthcare Engineering*, vol. 2021, 2021.

[31] Y. Xu, W. Cai, L. Wang, and T. Xie, “Intelligent Diagnosis of Rolling Bearing Fault Based on Improved Convolutional Neural Network and LightGBM,” *Shock and Vibration*, vol. 2021, 2021.

[32] N. K. Sawant, S. Patidar, N. Nesaragi, and U. R. Acharya, “Automated detection of abnormal heart sound signals using Fano-factor constrained tunable quality wavelet transform,” *Biocybernetics and Biomedical Engineering*, vol. 41, no. 1, pp. 111–126, 2021.

[33] M. Ezzoddin, H. Nasiri, and M. Dorrigiv, “Diagnosis of COVID-19 Cases from Chest X-ray Images Using Deep Neural Network and LightGBM,” in *2022 International Conference on Machine Vision and Image Processing (MVIP)*, 2022, pp. 1–7.

[34] F. Zhou *et al.*, “Fire Prediction Based on CatBoost Algorithm,” *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2021, 2021.

[35] E. al Daoud, “Comparison between XGBoost, LightGBM and CatBoost using a home credit dataset,” *International Journal of Computer and Information Engineering*, vol. 13, no. 1, pp. 6–10, 2019.

[36] X. Wang, Y. Yang, Y. Bai, J. Yu, Z. Zhao, and X. Jin, “Fuzzy boost classifier of decision experts for multicriteria group decision-making,” *Complexity*, vol. 2020, 2020.

[37] T. Chen and C. Guestrin, “Xgboost: A scalable tree boosting system,” in *Proceedings of the 22nd acm sigkdd international conference on knowledge discovery and data mining*, 2016, pp. 785–794.

[38] S. C. Chelgani, H. Nasiri, and M. Alidokht, “Interpretable modeling of metallurgical responses for an industrial coal column flotation circuit by XGBoost and SHAP-A ‘conscious-lab’ development,” *International Journal of Mining Science and Technology*, vol. 31, no. 6, pp. 1135–1144, 2021.

[39] J. Mateo, J. M. Rius-Peris, A. I. Marana-Perez, A. Valiente-Armero, and A. M. Torres, “Extreme gradient boosting machine learning method for predicting medical treatment in patients with acute bronchiolitis,” *Biocybernetics and Biomedical Engineering*, vol. 41, no. 2, pp. 792–801, 2021.

[40] S. C. Chelgani, H. Nasiri, and A. Tohry, “Modeling of particle sizes for industrial HPGR products by a unique explainable AI tool-A ‘Conscious Lab’ development,” *Advanced Powder Technology*, vol. 32, no. 11, pp. 4141–4148, 2021.

[41] H. Nasiri, A. Homafar, and S. C. Chelgani, “Prediction of uniaxial compressive strength and modulus of elasticity for Travertine samples using an explainable artificial intelligence,” *Results in Geophysical Sciences*, vol. 8, p. 100034, 2021.

[42] Y. Benhammou, B. Achchab, F. Herrera, and S. Tabik, “BreakHis based breast cancer automatic diagnosis using deep learning: Taxonomy, survey and insights,” *Neurocomputing*, vol. 375, pp. 9–24, 2020.

[43] R. Rashmi, K. Prasad, and C. B. K. Udupa, “Breast histopathological image analysis using image processing techniques for diagnostic puposes: A methodological review,” *Journal of Medical Systems*, vol. 46, no. 1, pp. 1–24, 2022.

[44] S. Sharma and S. Kumar, “The Xception model: A potential feature extractor in breast cancer histology images classification,” *ICT Express*, vol. 8, no. 1, pp. 101–108, 2022.

[45] A. Kumar *et al.*, “Deep feature learning for histopathological image classification of canine mammary tumors and human breast cancer,” *Information Sciences*, vol. 508, pp. 405–421, 2020.

[46] W. Wang, T. Li, W. Wang, and Z. Tu, “Multiple fingerprints-based indoor localization via GBDT: Subspace and RSSI,” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 80519–80529, 2019.

[47] M. Zhang *et al.*, “Fault Diagnosis of Oil-Immersed Power Transformer Based on Difference-Mutation Brain Storm Optimized Catboost Model,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 168767–168782, 2021.

[48] Y. Zhang *et al.*, “A predictive data feature exploration-based air quality prediction approach,” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 30732–30743, 2019.

[49] A. Chan and J. A. Tuszynski, “Automatic prediction of tumour malignancy in breast cancer with fractal dimension,” *R Soc Open Sci*, vol. 3, no. 12, p. 160558, 2016.

[50] A. Shalbaf, M. Vafaeezadeh, and others, “Automated detection of COVID-19 using ensemble of transfer learning with deep convolutional neural network based on CT scans,” *Int J Comput Assist Radiol Surg*, vol. 16, no. 1, pp. 115–123, 2021.

[51] F. A. Spanhol, L. S. Oliveira, P. R. Cavalin, C. Petitjean, and L. Heutte, “Deep features for breast cancer histopathological image classification,” in *2017 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)*, 2017, pp. 1868–1873.

[52] Y. Song, J. J. Zou, H. Chang, and W. Cai, “Adapting fisher vectors for histopathology image classification,” in *2017 IEEE 14th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2017)*, 2017, pp. 600–603.

[53] Y. Song, H. Chang, H. Huang, and W. Cai, “Supervised intra-embedding of fisher vectors for histopathology image classification,” in *International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention*, 2017, pp. 99–106.

[54] D. Sanchez-Morillo, J. González, M. Garc\’\ia-Rojo, and J. Ortega, “Classification of breast cancer histopathological images using KAZE features,” in *International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering*, 2018, pp. 276–286.

[55] Y. Benhammou, S. Tabik, B. Achchab, and F. Herrera, “A first study exploring the performance of the state-of-the art CNN model in the problem of breast cancer,” in *Proceedings of the International Conference on Learning and Optimization Algorithms: Theory and Applications*, 2018, pp. 1–6.

[56] B. Du, Q. Qi, H. Zheng, Y. Huang, and X. Ding, “Breast cancer histopathological image classification via deep active learning and confidence boosting,” in *International Conference on Artificial Neural Networks*, 2018, pp. 109–116.

[57] J. A. Badejo, E. Adetiba, A. Akinrinmade, and M. B. Akanle, “Medical image classification with hand-designed or machine-designed texture descriptors: a performance evaluation,” in *International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering*, 2018, pp. 266–275.

[58] A.-A. Nahid, A. Mikaelian, and Y. Kong, “Histopathological breast-image classification with restricted Boltzmann machine along with backpropagation,” *Biomedical Research*, vol. 29, no. 10, pp. 2068–2077, 2018.

[59] K. Kumar and A. C. S. Rao, “Breast cancer classification of image using convolutional neural network,” in *2018 4th International Conference on Recent Advances in Information Technology (RAIT)*, 2018, pp. 1–6.

[60] P. J. Sudharshan, C. Petitjean, F. Spanhol, L. E. Oliveira, L. Heutte, and P. Honeine, “Multiple instance learning for histopathological breast cancer image classification,” *Expert Systems with Applications*, vol. 117, pp. 103–111, 2019.

[61] X. Li, H. Li, W. Cui, Z. Cai, and M. Jia, “Classification on Digital Pathological Images of Breast Cancer Based on Deep Features of Different Levels,” *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2021, 2021.

[62] A. A. Joseph, M. Abdullahi, S. B. Junaidu, H. H. Ibrahim, and H. Chiroma, “Improved multi-classification of breast cancer histopathological images using handcrafted features and deep neural network (dense layer),” *Intelligent Systems with Applications*, vol. 14, p. 200066, 2022.

[63] H. Zerouaoui and A. Idri, “Deep hybrid architectures for binary classification of medical breast cancer images,” *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 71, p. 103226, 2022.

**Abstract**

Breast cancer is the most common cancer among women worldwide. Early-stage diagnosis of breast cancer can significantly improve the efficiency of treatment. Computer-aided diagnosis (CAD) systems are widely adopted in this issue due to their reliability, accuracy and affordability. There are different imaging techniques for a breast cancer diagnosis; one of the most accurate ones is histopathology which is used in this paper.

Deep feature transfer learning is used as the main idea of the proposed CAD system’s feature extractor. Although 16 different pre-trained networks have been tested in this study, our main focus is on the classification phase. The Inception-ResNet-v2 which has both residual and inception networks profits together has shown the best feature extraction capability in the case of breast cancer histopathology images among all tested CNNs. In the classification phase, the ensemble of CatBoost, XGBoost and LightGBM has provided the best average accuracy.

The BreakHis dataset was used to evaluate the proposed method. BreakHis contains 7909 histopathology images (2,480 benign and 5,429 malignant) in four magnification factors. The proposed method’s accuracy (IRv2-CXL) using 70\% of BreakHis dataset as training data in 40×, 100×, 200× and 400× magnification is 96.82\%, 95.84\%, 97.01\% and 96.15\%, respectively.

Most studies on automated breast cancer detection have focused on feature extraction, which made us attend to the classification phase. IRv2-CXL has shown better or comparable results in all magnifications due to using the soft voting ensemble method which could combine the advantages of CatBoost, XGBoost and LightGBM together.



**Semnan University**

**Faculty of Electrical & Computer Engineering**

**B.Sc. Thesis in Computer Engineering**

**Binary Classification of Breast Tumours Based on Histopathology Images Using Deep Features and Ensemble of Gradient Boosting Methods**

**By:**

**Mohammad Reza Abbasniya and   
Sayed Ali Sheikholeslamzadeh**

**Supervisor:   
Dr. Samaneh Emami**

**June 2022**

1. <https://www.asterisk.org/get-started/> (2022-2-20) [↑](#footnote-ref-2)
2. <https://www.issabel.org/> (2022-2-20) [↑](#footnote-ref-3)
3. <https://wiki.asterisk.org/wiki/pages/viewpage.action?pageId=32375589> (2022-2-20) [↑](#footnote-ref-4)